{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Инструкция по заполнению","форма 8.1","Форма 8.3","Факт и План"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Инструкция по заполнению","index":0,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,39,7],[2,0,2,7]]}
[]
[]
["Инструкция по заполнению отчетных форм"]
[]
[null,null,"Ячейки, окрашенные данным цветом, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!"]
[null,null,"Ячейки, окрашенные данным цветом, ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ!"]
[]
[]
[]
["Формы 8.1 - 8.3 заполняются в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718 (далее - Методические указания).\n\nФорма 8.1.\n1. В строках 1 - 3 указаны примеры по заполнению формы. Их необходимо удалить. При этом необходимо следить, чтоб скрытый столбец 36 (он же AJ) по мере заполнения формы не корректировался, и формула, забитая в нём, считалась автоматически (защитить его нельзя, так как пропадет возможность автоматического расчета показателей). Данные в таблицу можно вставлять НЕ СТРОКАМИ ЦЕЛИКОМ, а фрагментами шириной в 35 столбцов, или заполнять вручную!! (чтобы избежать удаления или замены данных в 36 столбце).\n2. При введении хотя бы одного нового значения в чистой строке АВТОМАТИЧЕСКИ создается строка таблицы для заполнения.\n3. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению.\n4. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.\n5. В столбце 16 - \"0\" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, \"1\" - не подпадающих.\n6. В столбце 7 - \"1\" ставится когда АПВ успешное, \"0\" - не успешное.\n7. В столбце 8 - \"1\" ставится когда АВР успешен, \"0\" - не успешен.\n8. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью.\n\nФорма \"Факт и План\".\n1. В качестве плановых значений на долгосрочный период регулирования вместо \"1 год\"... \"n год\" указываются годы долгосрочного периода регулирования.\n"]

{"sheet":"форма 8.1","index":1,"n_rows":13,"n_cols":36,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,25,9,25],[6,31,9,31],[6,32,9,32],[6,33,9,33],[6,34,9,34],[7,26,9,26],[7,27,9,27],[6,28,9,28],[6,29,9,29],[6,30,9,30],[8,21,9,21],[8,22,9,22],[8,23,9,23],[8,24,9,24],[7,13,9,13],[7,14,9,14],[7,15,9,15],[8,10,8,11],[8,16,8,17],[8,18,8,19],[8,12,9,12],[8,20,9,20],[1,0,1,34],[3,0,3,34],[4,0,4,34],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[6,5,9,5],[6,6,9,6],[6,7,9,7],[6,8,6,15],[6,16,6,27],[7,8,7,12],[7,16,7,24],[8,8,8,9]]}
[]
["Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших \nна объектах электросетевых организаций  за 2016 год"]
[]
["ПАО \"Завод \"Красное Сормово\""]
["наименование электросетевой организации"]
[]
["№ п/п","Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации","Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг","Вид объекта (ПС, ЛЭП)","Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ","Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)","Признак АПВ (1/0)","Признак АВР (1/0)","Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи  электрической энергии, шт.",{"$nulls":7},"Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.",{"$nulls":11},"Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)","Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)","Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД)","Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час","Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт","Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)","Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)"]
[{"$nulls":8},"Потребители электрической энергии",{"$nulls":4},"Электросетевые организации","Производители электрической энергии","Всего (сумма граф 9-15)","Потребители электрической энергии",{"$nulls":8},"Электросетевые организации","Производители электрической энергии","Всего (сумма граф 25-27)"]
[{"$nulls":8},"1 категории надёжности",null,"2 категории надёжности",null,"3 категории надёжности",null,null,null,"1 категории надёжности",null,"2 категории надёжности",null,"3 категории надёжности","с максимальной мощностью до 150 кВт","с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт","максимальной мощностью свыше 670 кВт","Всего (сумма граф 17-21)"]
[{"$nulls":8},"полное","частичное","полное","частичное",{"$nulls":4},"полное","частичное","полное","частичное"]
["12","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","122","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36"]
[1,"ПАО \"Завод \"Красное Сормово\"","Выключатель-6 кВ ГПП-2 \"Дубравная\"  яч. 38 ","ЛЭП ",6,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,2,"2016-07-31T11:10:00","2016-07-31T15:50:00","2016-07-31T15:50:00",4.5,5.0000000000000001E-3,"\nЖурнал","2016-07-31",{"$f":"[28]*[32]","v":9}]
[2,"ПАО \"Завод \"Красное Сормово\"","Выключатель-6 кВ ГПП-2 \"Дубравная\"  яч. 43  ","ЛЭП ",6,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,2,0,0,2,"2016-09-01T04:00:00","2016-09-01T08:30:00","2016-09-01T08:30:00",4.5,0.28999999999999998," \nЖурнал","2016-09-01",{"$f":"[28]*[32]","v":9}]

{"sheet":"Форма 8.3","index":2,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,14,9],[15,3,15,9],[16,3,16,9],[1,0,5,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[12,3,12,9],[13,3,13,9]]}
[]
["Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей  за 2016 год"]
[]
[]
[]
[]
[]
["ПАО \"Завод \"Красное Сормово\""]
["наименование электросетевой организации"]
[]
[]
["№ п/п","Наименование составляющей показателя","Метод определения"]
[1,"Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.",41,"В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии"]
["1.1.","Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.",39,"В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии"]
[2,"Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.",62,"В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии"]
[3,"Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час.",{"$f":"SUM(Таблица8[36])/'Форма 8.3'!C13","v":0.43902439024390244},"Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3"]
[4,"Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт.",{"$f":"SUM(Таблица8[28])/'Форма 8.3'!C13","v":9.7560975609756101E-2},"Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3"]

{"sheet":"Факт и План","index":3,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[7,2,7,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[3,0,3,7],[4,0,4,7]]}
[]
["Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2016 год"]
[]
["ПАО \"Завод \"Красное Сормово\""]
["наименование электросетевой организации"]
[]
[]
["Наименование показателя","Фактические значения показателей за отчетный период","Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования"]
[null,null,2017,2018,2019,"…","n год"]
["Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)",0.1452,0.24,0.23,0.22]
["Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)",1,1,1,1]
["Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)",0.89749999999999996,0.89749999999999996,0.89749999999999996,0.89749999999999996]